13-0017000

Con commutatore rotativo e indicatore luminoso della tensione impostata.

Corredato di:

- Sp. alim. 3,5 mm

-Pr. alim. 1,35x3,5 mm

-Pr. alim. 1,5x5,5 mm 

-Pr. alim. 2,1x5,5 mm 

-Pr. alim. 2,5x5,5 mm 

-Pr. alim. 0,75x2,35 mm 

-Pr. alim. 0,75x2,35 mm

INGRESSO: 230 VCA

USCITE:1,5/ 3/ 4,5/ 6/ 7,5/ 9/ 12 VCC

DIMENS.:94,5x61,5x91,5mm

PESO:370gr.  
13-0017200

Con commutatore rotativo.

Corredato di:

-Sp. alim. 3,5 mm

-Pr. alim. 1,35x3,5 mm

-Pr. alim. 1,5x5,5 mm

-Pr. alim. 2,1x5,5 mm

-Pr. alim. 2,5x5,5 mm

-Pr. alim. 0,75x2,35 mm

-Pr. alim. 0,75x2,35 mm
INGRESSO:
230 VCA

USCITE:
 

 
1,5/ 3/ 4,5/ 6/ 7,5/ 9/ 12 VCC

DIMENS.:
76x53x81,5mm

PESO:
320gr.

13-0017500

Alimentatore 1000mA   UNIVERSALE con diverse uscite di alimentazione e 6 spinotti

Con commutatore rotativo.

Corredato di:

-Sp. alim. 3,5 mm 

-Pr. alim. 1,35x3,5 mm 

-Pr. alim. 1,5x5,5 mm 

-Pr. alim. 2,1x5,5 mm 

-Pr. alim. 2,5x5,5 mm 

-Pr. alim. 0,75x2,35 mm 

-Pr. alim. 0,75x2,35 mm

INGRESSO:230 VCA 

USCITE:  1,5/ 3/ 4,5/ 6/ 7,5/ 9/ 12 VCC

DIMENS.:98x68x49,5mm

PESO:580gr.  

48-0440200

Grazie alle sue lenti e alla continua rotazione (sia oraria che antioraria), emette fasci luminosi multicolore molto suggestivi.

MATERIALE:
plastica

ROTAZIONE:
360°

ALIMENT.:
230Vca – 50Hz

DIMENS.:
Ø 280xh 395 mm

48-0442200

Grazie alle sue lenti e alla continua rotazione di entrambe le sfere, emette fasci luminosi multicolore molto suggestivi.

MATERIALE:
plastica

ROTAZIONE:
360°

ALIMENT.:
230Vca – 50Hz

DIM.:
L 410xØ 185xh 235mm

55-4026700

Ricevitore Free to Air, per la visualizzazione dei canali in chiaro.

Compatibile MPEG2, DVB-S5000 canali.

DOPPIA ALIMENTAZIONE :
12/220V

 
200 canali preferiti.

PAL/NTSC.

DiSEqC 1.0/1.1/1.2/ e supporto USALS.

OSD multilingua (Italiano incluso).

Audio e sottotitoli multilinguaEPG e teletext VBI.

 
2 prese Scart.

Connettore RS232.

Display.

Uscita audio digitale.

55-4035000
RICEVITORE SATELLITARE FLYCOM 8000 2 SLOT SMART CARD READER

Finalmente è arrivato in Italia un Decoder che dispone di due slot per Smart Card che possono emulare più sistemi di codifica.

La doppia CAM integrata nel decoder FlyCom 8000 SC può emulare diversi sistemi di accesso condizionato previa la riprogrammazione del firmware con versioni "alternative" reperibili in rete. Questo permette, ad esempio, di ricevere i canali pay-tv tramite un regolare abbonamento e la relativa smart card senza dover ricorrere ad un Common Interface e all'apposita CAM.

L’unico decoder in commercio con 2 lettori di smart card che possono diventare multicam, e quindi può  SKyItalia Compatibile versione 2 e 3.

Contenuto della confezione

· Decoder;

· Telecomando multifunzione di qualità;

· Batterie per telecomando;

· Manuale d'uso in italiano davvero efficiente.
Caratteristiche tecniche:
RICEVITORE SATELLITARE FLYCOM 8000SC

• Funzione BLIND SCAN

• Velocità CPU 200MHz

• YPbPr via Scart

• PLL RF-Modulatore UHF 21-69

• AC90-250V 50/60Hz, MAX 25W

• DiSEqC 1.0/1.1/1.2 & USALS

• Download via RS-232, PC-to-STB, STB-to-STB

• SCPC, MCPC ricevibile da C/Ku Band

• Electronics Program Guide 7 Giorni

• Colori OSD veri

• On Screen Display Multi lingue [22]

• Superior Performance with Full Function

• Riceve i dati del Sat automaticamente & Gestione Canali

• Gestione A/V dal Menu

• OSD Teletext & Liste Canali con fi ltro Sat, Nome, Scramble

• Indicatore del segnale per la ricerca satellite

• 10000 Canali, 2500 Transponders, 120 Satelliti Memorizzabili

• Uscita Digital Audio Bitstream

