Audio/video sender con un nuovo design moderno . Dispone di 4 canali senza fili con la possibilità di codificare anche il telecomando. Consente di ricevere il segnale audio/video stereo su di un secondo televisore senza intervenire sui cablaggi esistenti. Funzionante con segnale a 2,4 GHz e 433 MHz e' in grado di estendere la visione del canale sat, vcr, ecc. con la funzionalita' del tele-comando attraverso le pareti dell'abitazione. Compatibile con tutti i ricevitori sat in commercio ed utilizzabile anche come impianto di tele-sorveglianza ciclico con l'aggiunta di una videocamera (non inclusa nella conf.).

Il tramettitore ha inoltre un ingresso A/V.

FREQUENZA:
 

 
2.4-2.4835Ghz (audio/vide)

 
433 MHz (telecomando)

POT. TRASM:               10 mW

DISTANZA TRASM.: 100 mt (aria libera)

ALIMENT.:
9 V per unità

DIMENSIONI:
130x80x50m (per unità)

PESO:
270 g (per unità)

Il kit ilclude :

Trasmettitore , Ricevitore, 2 Trasformatori da 9V , sensori x telecomando, 2 cavi scart.
Il Kit trasmittente/ricevitore FLY COM Audio/Video SENDER WIRELESS 2.4GHz art. 55/9640 ti permette di ricevere il segnale da una distanza di 100m.
Dispone di 4 canali senza fili con la possibilità di codificare anche il telecomando. Consente di ricevere il segnale audio/video stereo su di un secondo televisore senza intervenire sui cablaggi esistenti. Funzionante con segnale a 2,4 GHz e 433 MHz e' in grado di estendere la visione del canale sat, vcr, ecc. con la funzionalita' del tele-comando attraverso le pareti dell'abitazione.
Sia la trasmittente che il ricevitore possono essere collegati a due apparecchi diversi, e ti permette di inviare segnali diversi al ricevitore o doppiare il segnale a due apparecchi diversi. La trasmissione avviene ad una frequenza molto alta (2.4 GHz o 2.4 miliardi di cicli al secondo), conforme a BZT.

Il sistema evita l'affollata banda 900 MHz usata da molti telefoni cordless. Il sistema ha anche integrato un ripetitore di telecomando UHF per controllare un apparecchio audio/video da un'altra stanza usando il medesimo telecomando d’origine potendolo collegare a TV, Video, Hi-Fi, DVD, Console, Ricevitore Satellitare, PC, ecc.
Applicazioni generali:
· Potete guardare i vostri film su qualsiasi Tv della vostra casa senza spostare il VCR, DVD o laser disc ne muovere cavi di connessione 
· Guardare i programmi via cavo o satellite su qualsiasi TV di casa 
· Ascoltare con qualità stereo musica dal vostro ricevitore su qualsiasi cassa amplificata in casa e fuori 
· Guardare immagini dal computer sul TV (richiede altro apparecchio); 
· 3 canali selezionabili
Il tramettitore ha inoltre un ingresso A/V.

FREQUENZA:     

2.4-2.4835Ghz (audio/vide)

      

433 MHz (telecomando)

POT. TRASM:     

10 mW

DISTANZA TRASM.:
100 mt (aria libera)

ALIMENT.:


9 V per unità

DIMENSIONI:

30x80x50m (per unità)

In confezione:
· Trasmittente 
· Ricevitore 
· RCA to SCART cavo x 2 
· Adattatore CA x 2 
· Estensore infrarosso
· Manuale di uso
